|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prilog 2.** | TROŠKOVNIK |  |
| INVESTITOR: Osnovna škola Petar Kanavelić KorčulaLOKACIJA: KorčulaOBJEKT: Rekonstrukcija krova |

**Predmet: Ponudbeni troškovnik za rekonstrukciji krovne plohe nad sjeveroistočnom dijelu glavne zgrade iznad učionica Osnovne škole Petar Kanavelić u Korčuli**

**REKONSTRUKCIJA KROVNE PLOHE**

1. Raskrivanjekrova od kupe kanalice, sa vapnenim mortom.

 Sav materijal odložiti na gradilišnu deponiju.

 Obračun po m2 površine.

 m2 265,50 \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Demontaža pocinčanog opšava krovnog oluka.

 Obračun po m1.

 m1 35,50 \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_

3. Demontaža pocinčane krovne konverse.

 Obračun po m1.

 m1 15,00 \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_

4. Demontaža gromobranske trake i nosača oko krova.

 Gromobransku traku skloniti radi ponovne ugradbe.

 Obračun po kompletu.

 Kompl 1,00 \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Demontaža komplet drvene krovne podkonstrukcije i izolacije crijepa

 do betonske podloge . Sav materijal odložiti na gradilišnu deponiju.

 Obračun po m2 površine.

 m2 265,50 \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Pažljivo ručno čišćenje i poravnanje vrha zidova.

 Obračun po m1 konstrukcije.

 m1 50,00 \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Prijenos i odvoz svog materijala na mjesni deponij.

 Volumen je uvećan za faktor rastresitosti od 25%.

 Obračun po m3.

 m3 32,00 \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Zidarska obrada spoja zida i krova, nakon izrade novog pokrova.

 Obračun po m1.

 m1 50,00 \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9. Izrada cementnog namaza(glazure) preko AB krovne ploče

 kao podloga hidroizolaciji. Obračun po m2 površine.

 m2 265,50 \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10. Dobava materijala i izrada parne brane varenom bitumenskom trakom

 uz prethodno mazanje podloge resitolom.

 m2 265,50 \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11. Nabava i ugradba uzdužnih letava dim 8x5 cm iznad krovne konstrukcije.

 Obračun po m2 površine.

 m2 265,50 \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

12. Podmetanje uzdužnih letvi 8x5 cm zbog ulegnuća kose krovne ploče te njihovo niveliranje.

 m2 265,50 \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

13. Dobava i postava toplinske izolacije od 3 cm stirodura na krov kuće.

 Obračun po m2 površine.

 m2 263,00 \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

14. Nabava i ugradnja troslojne paropropusne vodonepropusne folije

 Iznad izolacije. Obračun po m2 površine.

 m2 265,50 \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

15. Letvisanje krova jelovim gredama 3x5 cm, za pokrov kupom mediteran.

 Obračun po m2 kose površine krova.

 m2 265,50 \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

16. Nabava i ugradba pokrivanje krova kupom Tondach tip mediteran.

 Obračun po m2 površine.

 m2 265,50 \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

17. Opšivanje betonskog oluka za vodu pocinčanim limom, razvijene širine 80 cm.

 Obračun po metru dužnom.

 m1 35,50 \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

18. Izrada i ugradba konverse od pocinčanog lima, razvijene širine 33 cm.

 Obračun po metru dužnom.

 m1 15,00 \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

19. Izrada i ugradba vertikalnih odvodnih kanala od pocinčanog lima

 Promjera 80 mm. Obračun po metru dužnom.

 m1 20,00 \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

20. Ugradba gromobranske trake sa nabavom i ugradbom novih

 krovnih nosača. Obračun po metru dužnom.

 m1 97,00 \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **UKUPNO: KN**

**PDV 25%: KN**

**SVEUKUPNO ZA KROVNU PLOHU: KN**